Приложение

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата обследования «07»марта 2022г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»

Адрес: 652888, Кемеровская область. г.Междуреченск, улица Пушкина, 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН\* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | Состояние доступности соответствующей зоны |
| Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследо­вания | после1-гоэтапа | после2-гоэтапа |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**- Вход (входы) на территорию- Путь (пути) движения на территории* Лестница (наружная)
* Пандус (наружный)
* Автостоянка и парковка

парковка | 1.1. Отсутствует информация об объекте.1.2. Отсутствует тактильно-контрастные указатели.1.3. Отсутствует парковочное место для адаптационного транспорта (социальное такси). | 1.1. Установить информацию об объекте.1.2. Нанести контрастные указатели по пути следования на территории.1.3. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта. | 1.3. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта. |   | О-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 2. | **Вход в здание**- Лестница (наружная)- Пандус (наружный)- Входная площадка (перед дверью)* Дверь (входная)
* Тамбур
 | 2.1. Отсутствует кнопка вызова.2.2. Отсутствует рельефное покрытие краевой ступеней.2.3. Отсутствует предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей. 2.4. Отсутствует дверь со смотровой панелью (вход, тамбур), доводчик.2.5. Отсутствует пандус. | 2.1. Организовать сопровождение персоналом.2.2. установить кнопку вызова персонала.  | 2.1. Приобрести и смонтировать рельефное покрытие краевых ступеней.2.2. Приобрести и смонтировать тактильные полосы перед открытой лестницей.2.3. Установить пандус в соответствии с требованиям СП 59.13330.2016.2.4. Установить входную дверь со смотровой панелью, доводчик. | Г-пГ-чУ | О-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 3. | **Пути движения внутри здания**- Коридор (вестибюль, зона ожидания)* Лестница (внутри здания)
* Пандус (внутри здания)
* Лифт пассажирский (или подъемник)
* Дверь
* Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
 | 3.1. Отсутствует мнемосхема.3.2. Отсутствует тактильные указатели информации.3.3. Отсутствует пути эвакуации для инвалидов и МГН, т.к. зона обслуживания находится на расстоянии менее 10 м от входа. | 3.1. Организовать сопровождение персоналом.3.2. Установить мнемосхему.3.3. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН. |  |  | О-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 4. | **Зоны целевого назначения здания**- Кабинетная форма обслуживания- Зальная форма обслуживания* Прилавочная форма обслуживания
* Форма обслуживания с перемещением по маршруту
* Кабина индивидуального обслуживания

Жилые помещения Места приложения труда | 4.1. Отсутствует зона обслуживания МГН.4.2. Отсутствуют таблички с дублированием шрифтом Брайля.4.3. Отсутствует индукционное устройство.4.4. Отсутствует пристенный поручень зоны обслуживания.4.5. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей. | 4.1. Организовать сопровождение персоналом. | 4.1. Обустроить зону обслуживания МГН.4.1.1. Установить таблички с дублированием шрифтом Брайля.4.1.2. Установить тактильно-контрастные разметки дверных проемов.4.1.3. Установить откидной и пристенный поручни.4.1.4. Установить держатели костылей (трости) и одежды.4.1.5. Обеспечить: \*поверхность столов не более 0,8-0,85 м от уровня пола.\*ширину рабочего фронта стола не менее 1,0 м.4.1.6. Установить индукционное устройство. |  | О-вС-пС-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 5. | **Санитарно­-гигиенические помещения*** Туалетная комната
* Душевая/ ванная комната
* Бытовая комната (гардеробная)
 | 5.1. Ширина дверного проема менее 0,9 м.5.2. Отсутствуют со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом.5.3. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла.5.4. Отсутствует кнопка вызова персонала.5.5.Увеличить пространство сбоку от унитаза в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.5.6. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей.5.7. отсутствуют опорный и откидной поручни для унитаза.5.8. отсутствует опорный поручень для раковины.  | .3. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла.Информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом.Отсутствует кнопка вызова персонала.Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей. | 5.1. Установить ширину дверного проема не менее 0,9 м.5.2. Обеспечить соответствие санузла требованиям СП 59.13330.2016 – рядом с унитазом увеличить пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски.5.3. Установить опорный и откидной поручни для унитаза.5.4. Установить опорный поручень для раковины. |  | Г-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 6. | **Система информации на объекте**- комплексность-единообразие и непрерывность-оповещение о чрезвычайныхситуациях- сайт организации | 6.1. Отсутствует информация и навигация на объекте для МГН – указатели доступных помещений и путей движения. | 6.1. Организовать сопровождение персоналом.6.2. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН. |  |  | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1. Отсутствует тактильная направляющая разметка тротуара.7.2. Отсутствует расписание общественного транспорта на остановках выполненное шрифтом Брайля. |  | 7.1. Нанести тактильную направляющую разметку тротуара 9собственником территории).7.2. Монтаж расписания движения общественного транспорта (собственник территории). | КО-нО-вГ-пГ-ч | КО-нО-вГ-пГ-ч | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ВНД | ВНД | ДУ-пп | ВНД | ДУ-пп | ДЧ | ДЧ | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП-пп | ДП | ДП | ДП |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |