Приложение

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата обследования «07»марта 2022г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»

Адрес: 652888, Кемеровская область. г.Междуреченск, улица Пушкина, 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН\* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | | Состояние доступности соответствующей зоны | | |
| Неотложные мероприятия  (1 этап) | Отложенные мероприятия  (2 этап) | на момент обследо­вания | после  1-го  этапа | после  2-го  этапа |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**  - Вход (входы) на территорию  - Путь (пути) движения на территории   * Лестница (наружная) * Пандус (наружный) * Автостоянка и парковка   парковка | 1.1. Отсутствует информация об объекте.  1.2. Отсутствует тактильно-контрастные указатели.  1.3. Отсутствует парковочное место для адаптационного транспорта (социальное такси). | 1.1. Установить информацию об объекте.  1.2. Нанести контрастные указатели по пути следования на территории.  1.3. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта. | 1.3. Организовать мероприятия по решению вопроса парковочного места для адаптированного транспорта. |  | О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 2. | **Вход в здание**  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Входная площадка (перед дверью)   * Дверь (входная) * Тамбур | 2.1. Отсутствует кнопка вызова.  2.2. Отсутствует рельефное покрытие краевой ступеней.  2.3. Отсутствует предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей.  2.4. Отсутствует дверь со смотровой панелью (вход, тамбур), доводчик.  2.5. Отсутствует пандус. | 2.1. Организовать сопровождение персоналом.  2.2. установить кнопку вызова персонала. | 2.1. Приобрести и смонтировать рельефное покрытие краевых ступеней.  2.2. Приобрести и смонтировать тактильные полосы перед открытой лестницей.  2.3. Установить пандус в соответствии с требованиям СП 59.13330.2016.  2.4. Установить входную дверь со смотровой панелью, доводчик. | Г-п  Г-ч  У | О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 3. | **Пути движения внутри здания**  - Коридор (вестибюль, зона ожидания)   * Лестница (внутри здания) * Пандус (внутри здания) * Лифт пассажирский (или подъемник) * Дверь * Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. Отсутствует мнемосхема.  3.2. Отсутствует тактильные указатели информации.  3.3. Отсутствует пути эвакуации для инвалидов и МГН, т.к. зона обслуживания находится на расстоянии менее 10 м от входа. | 3.1. Организовать сопровождение персоналом.  3.2. Установить мнемосхему.  3.3. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН. |  |  | О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 4. | **Зоны целевого назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания  - Зальная форма обслуживания   * Прилавочная форма обслуживания * Форма обслуживания с перемещением по маршруту * Кабина индивидуального обслуживания   Жилые помещения  Места приложения труда | 4.1. Отсутствует зона обслуживания МГН.  4.2. Отсутствуют таблички с дублированием шрифтом Брайля.  4.3. Отсутствует индукционное устройство.  4.4. Отсутствует пристенный поручень зоны обслуживания.  4.5. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей. | 4.1. Организовать сопровождение персоналом. | 4.1. Обустроить зону обслуживания МГН.  4.1.1. Установить таблички с дублированием шрифтом Брайля.  4.1.2. Установить тактильно-контрастные разметки дверных проемов.  4.1.3. Установить откидной и пристенный поручни.  4.1.4. Установить держатели костылей (трости) и одежды.  4.1.5. Обеспечить: \*поверхность столов не более 0,8-0,85 м от уровня пола.  \*ширину рабочего фронта стола не менее 1,0 м.  4.1.6. Установить индукционное устройство. |  | О-в  С-п  С-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 5. | **Санитарно­-гигиенические помещения**   * Туалетная комната * Душевая/ ванная комната * Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. Ширина дверного проема менее 0,9 м.  5.2. Отсутствуют со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом.  5.3. Отсутствует тактильная  мнемосхема санузла.  5.4. Отсутствует кнопка вызова персонала.  5.5.Увеличить пространство сбоку от унитаза в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.  5.6. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей.  5.7. отсутствуют опорный и откидной поручни для унитаза.  5.8. отсутствует опорный поручень для раковины. | .3. Отсутствует тактильная  мнемосхема санузла.  Информационные таблички, выполненные рельефно-графическим способом.  Отсутствует кнопка вызова персонала.  Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей. | 5.1. Установить ширину дверного проема не менее 0,9 м.  5.2. Обеспечить соответствие санузла требованиям СП 59.13330.2016 – рядом с унитазом увеличить пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски.  5.3. Установить опорный и откидной поручни для унитаза.  5.4. Установить опорный поручень для раковины. |  | Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 6. | **Система информации на объекте**  - комплексность  -единообразие и непрерывность  -оповещение о чрезвычайных  ситуациях  - сайт организации | 6.1. Отсутствует информация и навигация на объекте для МГН – указатели доступных помещений и путей движения. | 6.1. Организовать сопровождение персоналом.  6.2. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН. |  |  | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1. Отсутствует тактильная направляющая разметка тротуара.  7.2. Отсутствует расписание общественного транспорта на остановках выполненное шрифтом Брайля. |  | 7.1. Нанести тактильную направляющую разметку тротуара 9собственником территории).  7.2. Монтаж расписания движения общественного транспорта (собственник территории). | К  О-н  О-в  Г-п  Г-ч | К  О-н  О-в  Г-п  Г-ч | К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ВНД | ВНД | ДУ-пп | ВНД | ДУ-пп | ДЧ | ДЧ | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП-пп | ДП | ДП | ДП |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |